

[**http://АзбукаВязания.рф/**](http://АзбукаВязания.рф/)

**Шаг 1**

**1. Устанавливаем коробочку на вяз. машину возле счетчика рядов ( провод для подключении в вяз машину сзади) на расстоянии 2-3 мм от рычага считывания лекального устройства ( на каретке с левой стороны) и фиксируем коробочку к машине при помощи фиксатора липучки ( одна сторона уже приклеена к коробочке вам нужно просто снять защитный слой и приложить к месту фиксации , при оттягивании назад липучка раздвоиться что дает нам многократное использование и корректировку расстояния между коробочкой и магнитом)**

**2. Вставляем штекер в вязальную машину меткой к выпуклой части штекера (бразер 930 метка вверх, бразер 965 метка в низ)**

**3. Устанавливаем магнит на бок рычага считывания лекального устройства цилиндром к коробочке**

**4. Регулируем расстояние между магнитом и краем коробочки ( 2-3 мм ) при прохождении слышен легкий щелчок**

**5. Подаем питание на вязальную машину после на кабель => загорается светодиод на коробочке и моргнет светодиод на передней панели коробочки (без включения вяз машины вай-фай сеть "brother." не будет и светодиод на передней панели будет гореть в пол накала , решения проблемы решается путем отключения питания машины и кабеля и включаем сначала вяз машину после кабель )**

**6. Ищем и подключаемся сети Вай-Фай на компьютере и подключаемся к сети "BROTHER." , пароль 88888888**

**Шаг 2**

**Brother kh-930 или 965**

**Скачиваем и устанавливаем программу HW Virtual Serial Port ( при установке нажимаем на ОК без изменения выбора).**

**Запускаем , нажимаем на кнопку "login" => "ok" ( код сам вставляется и менять его не нужно, но если что то изменили код "admin")**

**Нажимаем на кнопку "Setting" и ставим галочки :**

**Log Enabled**

**Create VSP Port when HW VSP Start up**

**Purge Buffers when Port is Opened**

 **при работе в интерактиве ставим дополнительно галочку:**

**NVT Enablet**

**Keep Connection**

**( при загрузке эти галочки снимаем)**

**!! С ОСТАЛЬНЫХ ГАЛОЧКИ СНИМАЕМ !!**

**нажимаем на кнопку "Virtial Serial Port" и пишем:**

**В строке "Port Nane" => COM 4**

**В строке "IP Address" => 192.168.4.1**

**В строке "Port" => 12345**

**ДАЛЕЕ НАЖИМАЕМ НА "Create COM"**

**В столбце LAN должен измениться статус на "closed"**

**В столбце VSP должен измениться статус на "creted"**

**Если появляется ошибка или не происходит загрузка, выгрузка или интнрактив = проверяем подключены ли к сети "BROTHER"**

**при загрузке или выгрузке порт сам будет открываться и закрываться , и связь не будет пропадать , но не забываем что для вязания интерактива нужно будет поставить галочки на**

**NVT Enablet**

**Keep Connection**

**и снять их если ведете загрузку или выгрузку**

**Запускаем дк7 или дк8, обозначаем вашу марку машины и СОМ-4 ( для дк8 обозначаем кабель как серийный бразер линк-1 )**

**далее работаем как по инструкции дк7 или дк8**

**ВНИМАНИЕ ОТКЛЮЧАЕМ СПЯЩИЙ РЕЖИМ У КОМПЬЮТЕРА ЧТОБ НЕ СОЗДАВАТЬ СБОИ В РАБОТЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОГРАММЫ**

**Комплектация:**

**само устройство - 1шт**

**неодимовый магнит -1 шт + 1 запасной**

**блок питания -1шт**