Лекало
WI-FI

Шаг 1

1. Устанавливаем устройство  на панель вязальной машины , а магнитный рычаг на каретку вязальной машины регулируя высоту рычага так  чтоб при прохождении каретки индикатор на устройстве  загорался , обычно это расстояние 2-3 мм .
2. Подаем питание  на вязальную машину после на  устройство  => загорается светодиод  на устройстве 
3. Ищем  на компьютере вай фай  сеть "BROTHER." и подключаемся к ней  , пароль 88888888

Шаг 2

Устоновка эмулятора

Скачиваем и устанавливаем программу HW Virtual Serial Port ( при установке нажимаем на ОК без изменения выбора).
Запускаем , нажимаем на кнопку "login"   => "ok" ( код  сам вставляется и менять его не нужно, но если что то изменили код "admin")

Нажимаем на кнопку "Setting" и ставим галочки :
Log Enabled
Create VSP Port when HW VSP Start up
Purge Buffers when Port is Opened
NVT Enablet
Keep Connection

!! С ОСТАЛЬНЫХ ГАЛОЧКИ СНИМАЕМ !!

нажимаем на кнопку "Virtial Serial Port" и пишем:
В строке "Port Nane" => COM 4 
В строке "IP Address" => 192.168.4.1
В строке "Port" => 12345

ДАЛЕЕ НАЖИМАЕМ НА "Create COM"
В столбце LAN должен измениться статус на "connected" 
В столбце VSP должен измениться статус на "creted" 

 В дк 7 или 8  СОМ порт должен быть такой же то и в строке "Port Nane" эмулятора

Заходим в ДК7 или 8 в раздел ДИЗАЙНЕР УЗОРА = ПАРАМЕТРЫ = СПОСОБ ВЯЗКИ
выбираем из списка Brother kh-930
далее нажимаем кнопку ОПЦИИ
выбмраем COM порт который указали в эмуляторе

в строке link выбираем  serial BrotherLink1

нажимаем ОК и еще раз ОК

далее в программе дк7 или 8 переходим в раздел ИНТЕРАКТИВНОЕ ВЯЗАНИЕ  (иконка с клубком и кареткой)

выбираем форму и узор 
далее жмем на желтый цвет сфетофора и дальше по подказкам  программы

при правильной настройке эмулятора программа работает в автоматическом режиме  

 
ВНИМАНИЕ ОТКЛЮЧАЕМ СПЯЩИЙ РЕЖИМ  У КОМПЬЮТЕРА ЧТОБ НЕ СОЗДАВАТЬ СБОИ В РАБОТЕ ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ПРОГРАММЫ

Комплектация:
само устройство - 1шт
магнитный рычаг -1 шт 
блок питания -1шт